华宇粘度 HYND‑51 系列在线粘度计

涂布行业专用解决方案

应用工况

本方案针对深发展涂布生产线胶水、涂料、浆料管道在线粘度监测，适配 DN25（1 寸）工艺管道，采用分体式安装，实时监控流体粘度，稳定涂布厚度，控制不良品，实现 24 小时连续生产品质管控，对标替代进口博勒飞在线粘度计。     

二、设备选型

设备型号：HYND-51F分体式旋转在线粘度计

安装管径：DN25（1 寸）管道，螺纹 / 法兰直接适配安装

结构形式：传感器探头 + 分体式二次显示仪表，分体布线

测量原理：振动式粘度测量，对标 Brookfield，适配涂布胶水、中高粘度浆料

信号输出：粘度：4‑20mA、；温度：4-20ma;一路通讯RS485，可对接涂布机 PLC 系统，实现溶剂自动添加闭环控制

防护等级：传感器耐温、耐颗粒、防结晶，适配涂布车间工况

认证支持：防爆认证。
安装方式（1 寸管道专用・分体式）

利用现有 1 寸工艺管道预留接口，粘度计探头垂直或斜向插入管道

测量探头与二次控制仪表分体安装，探头装管道，仪表壁挂电控柜旁

信号线缆远距离传输，抗车间震动、粉尘、水汽干扰(3-5m)
安装简便，无需大规模改造产线，清洗维护便捷，不影响正常生产

四、方案优势

实时在线监测，解决离线检测滞后问题，稳定涂布厚薄，降低针孔、划痕、涂布不均等不良率

分体式结构，适配涂布高温、带颗粒、易结晶胶水工况

1 寸管道精准匹配，安装改造简单

国产替代进口，性价比高，售后响应快，支持非标定制

粘度、温度数据实时显示存储，可追溯，满足质检及客户验收要求

五：配图位置（直接贴图片即可）

图
1：HYND‑51 分体式粘度计整机实拍     图2：在线粘度计一体安装
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图3：设计图纸密度功能              图4：HYND-51F产品分体图片
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