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北京华宇忠宜科技有限公司

HYND-80乳胶基质在线粘度计技术草案

一、概述： 
根据乳胶基质在线粘度计检测技术要求，我公司遵照国家和行业有关法规和标准，结合高精度结构设计、选用高性能的原材料，凭借着多年的专业生产制造经验，本着对用户负责的态度，为用户提供一套操作性强、安全可靠、粘度测量准确的在线粘度产品，从而充分满足用户的技术要求。
二、产品执行标准

Q/HY006-2010 北京华宇忠宜科技有限公司在线粘度计生产规范

GB/T 50093-2013 自动化仪表工程施工及质量验收规范

GB/T 34042-2017 在线分析仪系统通用规范

三、用户要求：
应用场景：乳胶基质生产线，准确的：0.5%，在反应釜上安装一台在线粘度计，粘度范围：0-10000mpa.s；插深：400mm,在线检测温度范围：0-150℃；压力范围：0-6MPa;连接方式：DN50法兰连接。

四、在线粘度计技术指标：
产品型号：HYND -80
测量范围：0-10000mpa.s（0-1000000.mpa,高粘可选）
精    度：±2%

重 复 性：±0.3%

温度范围：-32-150℃（高温可选0-400°）
温度精度：0.5%

操作温度：≤120℃
操作压力：0-3MPa（0-35mpa高压可选）
环境温度范围： -32 ℃～ +150℃
接液材质：316ss(防腐等级可选哈氏合金）
其他材质：316ss
连接方式：DN50法兰连接（法兰连接，管道大小，螺纹连接可选配）
输出信号：双输出

粘度4～20mADC

温度4～20mADC

MODBUS（RTU）接口

供电电源： 220VAC或24VDC
插入深度： 400mm(插入反应釜和管道深度可根据客户尺寸）
防护等级：IP67

防爆等级：EXiaIICT4T6
USB转485连接器

送调试软件一套

标定：出厂标准样品液5点折线标定；现场取样最多24点修正，

五、现场安装图：
1、安装尺寸（反应釜侧面安装示例）可根据现场需求提供安装尺寸。
在线粘度计传感器
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短接（可定制）
总装图（示例）
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重要的技术参数可最终确认，如安装安装方式，粘度量程范围等，或由《技术参数确认函》确认)。

六、信号传输

现场提供的显示器，在现场可直接显示粘度参数，温度参数，另外输出粘度的标准4-20mA信号，通过电缆传输到控制室，接到用户的控制系统（plc或dcs）传输距离1000m，若用户没有控制系统，需要在控制室显示，在线粘度计本身配一套显示软件，装到一般计算机上，采用usb-485连接器通讯，在控制室显示温度、粘度。传输距离1000m.
远程控制软件显示界面
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远程软件调试界面


标定曲线
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七、检测和试验

由用户按照试验要求：实时测量出反应过程的粘度变化，变化趋势与理论符合，数据精度及重复性达到技术参数要求；

由用户提供粘度标准油按照出厂校准测试数据进行验证；

卖方应在货物装运前向买方出具货物的质量和数量检验证书。

设备整体性能的验收:整体设备正常安装调试。

八、包装、运输和存储

1. 仪器包装

符合国际货运运输的定制木箱包装，包装材料由卖方提供并由卖方承担所有包装费用。

2. 产品运输

国内运输采用陆运物流送货上门方式。

九、技术文件

9.1 设备总说明

该设备包含：1套HYND-80T在线粘度计， 数据采集软件1套

9.2 设备详细供货表
	序号
	名称
	配置/型号
	单位
	数量

	1
	粘度计传感器
	HYND-80
	套
	1

	2
	软件
	Vismanage1.9.1软件

CH340软件驱动
	套
	1

	3
	变送器及辅料配件
	
	套
	1


设备包装、运输方案

卖方所供设备采购妥善包装，适合长途运输及现场人力或机械搬运不受损伤，符合防潮、防水、耐人力或机械装卸等一切有利于安全运输或现场转运的包装条件。设备从工厂出厂到卖方仓库采用空运物流方式，从卖方仓库到买方收货地采用陆地运输方式。

十、质量保证及售后服务

现场安装指导，和现场安装调试， 出具调试合格报告，得到甲方认可。

卖方为业主指定的有关人员在工程所在地进行技术培训；

质保期内免费上门服务；

实施24小时响应，48小时内赶到现场服务，没有机场城市72小时现场服务；

卖方建立一套完整的质量保证体系，对所有影响产品的安全性，可靠性，操作性能以及长期运转的各种因素都必须考虑到，并对设备进行过必要的检验，测试和鉴定；

质量保证期为双方对设备正式验收后12个月或产品收货后18个月；

产品质保期内包维修，包培训操作人员；

质保期内出现的设备质量问题由卖方负责。如设备的损坏是由买方责任造成，卖方提供主要的零配件，并派技术人员现场修复（费用由买方负责）；

卖方对合同设备在质保期后实行终身保修和服务；

卖方保证提供的货物是成熟的，全新未曾使用过，是最新或目前正在使用的型号;

华宇公司技术部
                            


